**Wasser- / Abwasserinstallationen**

Gemeinde: 3858 Hofstetten Eigentümer / Mieter:

Strasse / Nr.: Parzelle / Baurecht:

**Installationsanzeige** (nach SVGW Richtlinie W3 2013)

Die nachstehende Installationsanzeige umfasst alle Apparate und Armaturen der anzuschliessenden Liegenschaft.

Ein Belastungswert entspricht einem Durchfluss von 0,1 l pro Sekunde. Der Belastungswert bezeichnet den am Anschlusspunkt vor der Entnahmestelle zur Verfügung gestellten Durchfluss in Funktion des Verwendungszwecks und der Benützungsdauer. Er entspricht nicht dem Entnahmedurchfluss aus den Produktenormen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verwendungszweck: Anschlüsse DN 15 (1/2“) | A BN | Stockwerk |  | Anzahl | LU pro Anschluss | LU | LU |
|  |  |  |  |  | K | W | K | W | T |
| **Normalinstallationen** |
| Handwaschbecken |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| WC-Spülkasten |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Getränkeautomat |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Bidet, Coiffeurbrause |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Haushaltgeschirrspüler |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Haushaltwaschautomat |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Entnahmearmatur fürBalkon und Terrasse |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Dusche |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Spülbecken |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Waschtrog |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ausgussbecken, Stand-und Wandausguss |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Urinoir-Spülung |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Badewanne |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Spülbecken für Gewerbe |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Geschirrbrause |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Entnahmearmatur für Garten und Garage |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Spezialinstallationen** |  | Beschrieb: | l/min | U | LU |
| Kühl- und Klimaanlage |  |  |  | 1 LU = 6 l/min |  |
| Vieh-Selbsttränke |  |  |  |  |
| Laufender Brunnen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Total LU (A + B + N) |  |
| ./. davon bestehend (A + B) |  |
| Neuinstallation (N) |  |

Regenabwassernutzung: Anzahl WC: Anzahl Pissoir: Andere Verwendung:

LU = Belastungswerte nach SVGW W3 2013

A = Auswechslung B = bestehend N = Neuinstallation U = Umrechnung K = kalt W = warm T = Total

Der / die Beauftragte bescheinigt die Richtigkeit der vorliegenden Angaben.

Datum: Der / die Beauftragte:

Bestätigung des Bewilligungsinhabers

Der unterzeichnende Bewilligungsinhaber bestätigt die Richtigkeit der vorliegenden Angaben. Zudem verpflichtet er sich, allfällige Änderungen der Armaturen unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen.

Der Bewilligungsinhaber: